Leverandørens løsningsspesifikasjon med priser

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Aktivitet | Beskrivelse  |
| 1 | Tilbud inkludert alle kostnader **ekskl. mva** |  |
|  | Merverdiavgift 25 % |  |
|  | Kontraktssum **inkl. mva** |  |
| 2 | Timepriser ekskl. mva |  |
| 3 | Antall dagsverk fordelt på personell i prosjektet | Stilling / kompetanseområde |
|  | Antall dagsverk Personell1. .
2. .
3. .
 | Stilling/kompetanse |
|  | Aktivitet | Beskrivelse |
| 4 | InnfallsportFundamentering og oppsetting av 5 informasjonstavler og 1 opplysningsskilt, oppsetting av 1 skiltstolpe, opparbeiding av oppholdsareal med kantstein, skiferdekke, adkomststi og gressdekt areal jf. landskapsplan 01-03.Se også rapport og vedlegg med nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver.Robusthet mot flom, naturvennlig tilrettelegging og tilgjengelighet for ulike brukergrupper er viktig for oppdragsgiver. |  |

**Mengder og kostnader**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Innfallsport - Hoemskjølen - Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Landskapsplan - mengdebeskrivelse |  |  |  |  |  |
| Feste Landskap Arkitektur NordØst AS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **KOSTNADSOVERSLAG (eks. MVA)** |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| **Spesifikasjon**  | **Enhet**  | **Mengde**  | **Pris/pr**  | **Sum pris eks.mva**  | **Merknad** |
|  |  |  |  |  |  |
| ARBEID VED INNFALLSPORTEN - SKIFERPLASS, STENKANT OG TAVLER |   |   |   |   |   |
| **Flytting og omlegging** |   |   |   |   |   |
| Rydding og fjerning av veksttorv og buskas  | m2  | 27 |   |   | Fjerne kratt, kantvegetasjon og veksttorv innenfor innfallsporten (det området som skal opparbeides med grusdekke, tavler, skifer og "kantstein"), samt området mot eksisterende tavle. |
| Avretting/planering  | m2  | 95 |   |   | Området som skal opparbeides som innfallsport og området med grasdekke. |
| **Bærelag av knuste steinmaterialer, tilført utenf** |   |   |   |   |   |
| Fk 0/22 mm, tykkelse 100 mm  | m2  | 47 |   |   | 10 cm bærelag under skiferdekke ved de nye informasjonstavlene og under grusdekket rundt skiferhellene. |
| **Dekke** |   |   |   |   |   |
| Skiferheller – inkl. settesand  | m2  | 20 |   |   | Skiferdekke mellom nye tavler og benker. |
| Grusdekke 10-16 mm  | m2  | 4,5  |   |   | Toppdekke av grus på arealet mellom skiferdekket og kjørevegen. |
| Grusdekke 10-16 mm  | m2  | 22 |   |   | Toppdekke av grus på arealet rundt skiferdekket og tavlene. |
| Grasbakke - avretting og tilsåing  | m2  | 40 |   |   | Avretting og tilsåing av arealene nord og øst for innfallsporten. Naturfrøblanding skaffes av oppdragsgiver. |
| **Kanter** |   |   |   |   |   |
| Natursteinskant i "gråstein" eller skifer  | lm  | 20,6  |   |   | Naturstein settes i sand. Steinen settes knas.10 cm vis mot kjøreareal.1,7 m nedsenket kant mot parkeringsplassen og 1m nedsenket kant mot grussti i øst. |
| Bjørketrær  | stk  | 3 |   |   | Flytte inn eksisterende vegetasjon fra omkringliggende områder (3 stk trær med rotsystem) - tilpasset grussti og nabogrense. |
| **Møbler** |   |   |   |   |   |
| Benker  | RS  | 2 | kr 0 | kr 0 | 2 benker er innkjøpt. Disse skal plasseres ved innfallsporten, som vist i planen. |
| **Tavler** |   |   |   |   |   |
| Infotavler  | RS  | 5 |   |   | Oppsett av 5 cortenstål-tavler (2007x950x10mm). Tavlene er innkjøpt. Fundamentering og oppsett av tavler inngår i prisen (prefabrikerte elementer/støyp). Bolter (12 stk pr tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Opplysningsskilt  | RS  | 1 |   |   | 1 Opplysningsskilt (1500x250x10 mm) med informasjon om båndtvang og beitedyr. Arbeid med fundamentering og oppsett av skilt (prefabrikerte elementer/støyp). Bolter (4 stk/tavle) kjøpes inn av tilbyder. |
| Skiltstolpe  | stk  | 1 |   |   | Skiltstolpe innenfor plassen, i sørøstre hjørne (5"5" impregnert treverk). Arbeid med fundamentering (stolpesko) og oppsett av stolpe. |
| Fjerning av eksisterende tavle  | stk  | 1 |   |   | "Bli-lyst-tavle" (betong/treverk/glass) fjernes og leveres til godkjent mottak |
| Ansvarlig søker | stk  | 1 |   |   | Innlevering og oppfølging av byggesøknad - ett-trinnsøknad - til Selbu kommune i samarbeid med oppdragsgiver |
|  |  |  |   |   |   |
| **TOTALT eks. MVA** |   |   |   |   |   |